ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ
(средство защиты детей фильтрующее  «Камера защитная детская (КЗД)» или эквивалент)


Закупаемый товар: средство защиты детей фильтрующее «Камера защитная детская (КЗД)» или эквивалент.
Количество товара: ___ шт.

Требования к функциональным характеристикам
Средство защиты детей фильтрующее «Камера защитная детская (КЗД)» (или эквивалент) (далее по тексту – камера защитная детская) должно быть предназначено для защиты детей от опасных химических веществ, аварийно-химически опасных веществ, аэрозолей различной природы, биологических (бактериальных) средств. Камера защитная детская должна быть предназначена для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне.
В комплект каждой единицы камеры защитной детской должны входить:
1. Оболочка.
2. Тесьма плечевая.
3. Две половины каркаса.
4. Поддон.
5. Зажим.
6. Накидка полиэтиленовая для защиты от осадков.
7. Пакет полиэтиленовый.
8. Пластина из материала оболочки для ремонта.
Допускаются иные комплектующие, если их наличие предусмотрено изготовителем.

Требования к техническим характеристикам
1. Масса камеры защитной детской – не более 5,0 кг.
2. Обеспечивает защиту детей в возрасте – до 1,5 лет.
3. Время непрерывного пребывания ребенка в камере защитной деткой при температурном диапазоне наружного воздуха -10°С … +25°С, при условии обеспечения теплым питанием при минусовых температурах – не менее 6,0 ч.
4. Время защитного действия камеры защитной детской по тест-веществам должно составлять: циклогексан C6H12 (объемная доля не менее 0,1 %, массовая концентрация не менее 3,5 мг/дм3) – не менее 70 минут; хлор Cl2 (объемная доля не менее 0,1 %, массовая концентрация не менее 3,0 мг/дм3) – не менее 20 минут; сероводород H2S (объемная доля не менее 0,1 %, массовая концентрация не менее 1,4 мг/дм3) – не менее 40 минут; циановодород HCN (объемная доля не менее 0,1 %, массовая концентрация не менее 1,1 мг/дм3) – не менее 25 минут; диоксид серы SO2 (объемная доля не менее 0,1 %, массовая концентрация  не менее 2,7 мг/дм3) – не менее 20 минут; аммиак NH3 (объемная доля не менее 0,1 %, массовая концентрация не менее 0,7 мг/дм3) – не менее 50 минут.
5. Cрок хранения камер защитных детских от изготовителя – не менее 10 лет с даты приемки партии камер защитных детских отделом изготовителя, ответственного за технический контроль.

Требования к качественным и эксплуатационным характеристикам
Камера защитная детская должна состоять из оболочки с вмонтированными в неё фильтрующе-сорбирующими элементами; плечевой тесьмы, закрепленной на оболочке в верхней части; каркаса и поддона, образующих кроватку; зажима, герметизирующего вход в оболочку. Поступление в камеру очищенного воздуха и выход из нее углекислого газа должен осуществляться через фильтрующе-сорбирующие элементами за счет разности их концентраций внутри и вне камеры.

Требования к маркировке
Маркировка на камере защитной детской должна быть нанесена изготовителем. Маркировка должна обеспечивать возможность однозначной идентификации наименования изделия, наименования изготовителя, года и квартала изготовления, номера партии.

Требования к упаковке
Камеры защитные детские должны быть переданы заказчику в таре и/или упаковке. Камеры защитные детские должны быть затарены и/или упакованы способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. 

Требования к безопасности
Камера защитная детская должна быть разработана и изготовлена таким образом, чтобы при её применении по назначению и выполнении требований к эксплуатации и техническому обслуживанию она обеспечивала необходимый уровень защиты жизни и здоровья ребенка от вредных и опасных факторов, предусмотренных технической документацией изготовителя.

Требования к дате изготовления и сопроводительным документам.
Поставляемые камеры защитные детские должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Камеры защитные детские должны быть изготовлены не ранее 2022 года.
Партия камер защитных детских должна сопровождаться следующими документами:
1. Руководство по эксплуатации – не менее 1 штуки на тарное или упаковочное место.
2. Паспорт на партию, заверенный печатью отдела изготовителя, ответственного за технический контроль – не менее 1 штуки на каждую поставляемую партию.
3. [bookmark: _Hlk534206693]Сертификат соответствия (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия согласно требованиям законодательства Российской Федерации и международных договоров) – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых камер защитных детских.
