	Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки A2B3E3АХP3 R D категории 2 по маске панорамной промышленной ППМ-88 рост 2 размер Б

Арт. 102-133-0080



	[bookmark: _GoBack]Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман).
Состав: маска панорамная промышленная ППМ-88 2 категории рост 2 с подмасочником рост Б, комбинированный фильтр A2B3E3AXP3 R D в металлическом исполнении, гофротрубка, сумка для хранения и ношения противогаза, руководство по эксплуатации, паспорт.
Лицевая часть - маска панорамная промышленная ППМ-88 состоит из панорамного стекла-корпуса из поликарбоната; широкого обтюратора, отформованного по краю корпуса маски; клапанной коробки с клапанами вдоха и выдоха; резинового подмасочника с клапанами вдоха; переговорного устройства; наголовника. 
Маску отличает сниженное механическое воздействие на голову пользователя.
Коэффициент подсоса под маску составляет не более 0,0001%.
Маска снабжена центральным резьбовым соединением КР 40x4,0 по ГОСТ 8762-75.
Комбинированный фильтр ДОТ 600 марки A2B3E3АХP3 RD в металлическом корпусе предназначен для защиты от органических газов и паров с температурой кипения cвыше 65°С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец и т.п.); органических газов и паров с температурой кипения не более 65°С (ацетон, диметилэфир, изобутан и др.); неорганических газов и паров (хлор, фтор, бром, сероводород, арсины, фосфористый водород и т.п., за исключением монооксида углерода и циана водорода); кислых газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, бромистый водород, фтористый водород, пары серной, уксусной, муравьиной, азотной, фосфорной кислот и т.п.); аэрозолей (пыль, дым, туман).
Класс защиты по вредным веществам:
· по органическим газам и парам – 2 (средней эффективности);
· по низкокипящим органическим веществам (ниже 65°) – одноразового применения;
· по неорганическим газам и парам – 3 (высокой эффективности);
· по кислым газам и парам кислот – 3 (высокой эффективности);
· по аэрозолям – 3 (высокой эффективности).
· P – высокая эффективность
· R – многоразового использования
· D – устойчивость к запылению
Эффективен при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных и суммарном содержании паро- и газообразных веществ не более 0,5% объемного
Применяется при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов.
Гарантийный срок хранения противогаза 5 лет. 
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
Достоинства: сниженное механическое воздействие на голову пользователя, увеличенное поле зрения, защита от нескольких классов вредных веществ различной химической природы.
Соответствие нормативным документам:
Противогаз: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015;
Маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2,3);
Фильтр: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019.

	




     [image: ]



image1.png




