	Противогаз фильтрующий ДОТпро 460+ марки A2В2Е2К2 категории 2 по лицевой части ШМП-1 (2 рост)
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	Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ. 
Состав: полнолицевая шлем-маска ШМП-1 с пластиковой клапанной коробкой 2 категории 1 класса; противогазовый фильтр ДОТпро 460+ марки A2В2Е2К2; сумка для хранения и ношения противогаза; паспорт; руководство по эксплуатации.
Класс защиты по вредным веществам:
· [bookmark: _Hlk188105744]по органическим газам и парам – 2 (средней эффективности);
· по неорганическим газам и парам – 2 (средней эффективности);
· по кислым газам и парам кислот – 2 (средней эффективности);
· от аммиака и его органических производных– 2 (средней эффективности).
Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, жёлтый, зеленый.
Эффективен при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных и суммарном содержании паро- и газообразных веществ не более 0,5% объемного.
Лицевая часть шлем-маска ШМП-1 состоит из: резинового корпуса, очкового узла с круглыми минеральными стеклами, пластиковой клапанной коробки. 
Имеет резьбу Кр 40x4 по ГОСТ 8762-75, изготавливается пяти размеров (ростов):0,1,2,3,4. 
Коэффициент подсоса под шлем-маску составляет не более 0,0001%. 
Площадь поля зрения составляет более 70%. 
Достоинства: защита всей головы пользователя.
Гарантийный срок хранения 5 лет. 
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
Противогаз: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015; 
Шлем-маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166-2018; 
Фильтр: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019.
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