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Универсальный противогазовый фильтр 
Защитные характеристики фильтра:
- органические газы и пары с температурой кипения выше 650 С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, нитросоединения бензола и его гомологов, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец, и т.п.), класс защиты 2 - средней эффективности (0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе). Тест-вещество: циклогексан; 
- органические вещества с температурой кипения ниже 650 С (класс веществ АХ). Тест вещество: диметиловый эфир;
- неорганические газы и пары (хлор, фтор, бром, гидрид серы, арсины, фосфористый водород, и т.п., кроме монооксида углерода и циана водорода), класс защиты 2 - средней эффективности (0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе). Тест вещество: хлор;
- кислые газы и пары (диоксид серы, хлористый водород, бромистый водород, фтористый водород, пары серной, уксусной, муравьиной, азотной, фосфорной кислот и т.п.), класс защиты 2 - средней эффективности (0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе).
Тест-вещество: диоксид серы; 
Цвет: коричневая, серая, желтая. 
Фильтры присоединяют к лицевым частям с помощью резьбового соединения с резьбой круглой 40х4 ГОСТ 8762-75.
Масса фильтра не более 450 гр.
Сертификация в составе Противогаза промышленного фильтрующего ДОТ про.
Гарантийный срок хранения: 7,5 лет. 
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