ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(противогаз фильтрующий)

	Позиция КТРУ № 32.99.11.110-00000003

	Количество товара
	_____ штук.

	Тип противогаза по способу защиты
	Фильтрующий.

	Тип противогаза по назначению
	Гражданский (для гражданского населения).

	Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха1
	Комбинированный.

	Размер (рост) лицевой части противогаза (маски и подмасочника)
	Универсальный.

	Категория маски2
	3.

	Класс эффективности фильтрации аэрозолей3
	Класс Р3.

	Класс эффективности фильтрации 
газов и паров1
	Класс 1.

	Марка фильтра противогаза1
	А, В, Е, К, SX4, NOP3.

	Тип ремней крепления и/или оголовья маски противогаза
	Саморегулируемый.

	Прочие требования
	Новые, не ранее 2023 года изготовления, срок хранения от производителя – не менее 12 лет.

	
Примечания
1 – по ГОСТ 12.4.235-2012 (ГОСТ 12.4.235-2019) «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка». Допускается поставка противогазов с фильтрами, которые обеспечивают дополнительную защиту, соответствующую маркам АХ и HgP3 по ГОСТ 12.4.235-2012 (ГОСТ 12.4.235-2019).
2 – по ГОСТ 12.4.293-2015 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия». Маска специального назначения, предназначенная для применения в аварийных условиях. Маски категории 1 и 2, не предназначенные для применения в аварийных условиях, не допускаются в качестве комплектующих поставляемых фильтрующих противогазов.
3 – по ГОСТ 12.4.246-2016 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие технические условия».
4 – обеспечение защиты от монооксида углерода (CO) по ГОСТ 12.4.235-2012 (ГОСТ 12.4.235-2019) «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка».



